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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ  КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ

361700,  Кабардино – Балкарская  Республика, Зольский район,  п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                  тел (86637) 4-15-62;  (86637) факс 4-11-88;         Zalukokoage @ kbr.ru
                                                                                                     

  «26» февраля 2025 года                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 121
                                                                                                               УНАФЭ  № 121
                                                                                                               БЕГИМ  № 121
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Комсервис» г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района КБР «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2025-2030 годы»
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления местной администрации городского поселения Залукокоаже  Зольского муниципального района от 05 августа 2024 г. № 420 «Об утверждении  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района на 2025-2030 годы и с учетом перспективы до 2030 года»

Постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Комсервис» городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района (МУП «Комсервис») «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2025-2030 годы», согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации г.п. Залукокоаже в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава местной администрации

 г.п. Залукокоаже                                                                                      А.Ю. Котов 

Согласовано

Директор МУП «Комсервис»

А-А.Ф. Афаунов

________________                                                                                          Приложение  

Утверждено
постановлением местной администрации городского поселении Залукокоаже 
от 26.02.2025г № 121
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения 

Залукокоаже на 2025-2030 годы»

1. Основание для разработки технического задания:

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля  2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.3. Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.4. Постановление Главы местной администрации г.п. Залукокоаже от 05 августа 2024 г. № 419 «Об актуализации и утверждении  схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже на 2024 -2034гг». 
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Комсервис» городского  поселения Залукокоаже Зольского муниципального района (МУП «Комсервис») «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2025-2030 годы» (далее - инвестиционная программа).

2.1.Основные цели разработки и реализации инвестиционной программы: 

- Обеспечение на территории сельского  поселения бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01;

- Сокращение текущих затрат в системах водоснабжения и водоотведения за счет уменьшения потерь в сетях, сокращения объема ремонтных работ и эксплуатационных расходов в целом, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения;

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и  модернизации существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения, а также для реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского  поселения Залукокоаже Зольского муниципального района на 2025-2030 годы и с учетом перспективы до 2030 года».
3. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения, подлежащие включению в инвестиционную программу.

По водоснабжению:

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. И.Ц. Котова: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 800 м;
- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Калмыкова: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 400 м;

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 630 м;

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. З.И. Хакирова: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 500 м
- Реконструкция и косметический ремонт здания водокачки по ул. Заречная 2Б, установка ограждения;

- Переход водопроводных сетей по ул. Пятигорская диаметром 100 L = 55м;
- строительство  водопроводных сетей ул. А.А. Теуважева: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 678 м.,

- строительство  водопроводных сетей по ул. А.Б. Камергоева : труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 1009 м.,
- строительство  водопроводных сетей ул. А.М. Ворокова: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 1760 м.,
- строительство  водопроводных сетей ул. А.Т. Аджиева: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 1182 м.,
- строительство  водопроводных сетей ул. А.У. Лакушева: труба ПЭ100 SDR 17 диаметром 110 L = 860 м.,
По водоотведению:

- капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Комсомольская: труба диаметром 100 L = 680 м;
- капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Крайняя: труба диаметром 100 L = 650 м;
- капитальный ремонт канализационных сетей по ул. И.Ц. Котова: труба диаметром 100 L = 880 м;
4. Требования к инвестиционной программе

4.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг;

4.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации;

4.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

4.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

4.3.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;

4.3.3. Источником финансирования инвестиционной программы являются средства бюджета городского  поселения Залукокоаже Зольского муниципального района;

4.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

4.4. Выполнить предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;

4.5. Выполнить расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы;

4.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;

4.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

5. Сроки разработки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана в течение месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Комсервис» городского  поселения Залукокоаже Зольского муниципального района (МУП «Комсервис») «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского  поселения Залукокоаже на 2025-2030 годы».
6. Сроки реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы - 2025 - 2030 годы.

7. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты планируемые значения целевых индикаторов в разрезе календарных периодов.

Целевые показатели деятельности МУП «Комсервис» городского  поселения Залукокоаже на срок реализации Инвестиционной программы:

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Фактическое значение показателя за 2025год
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2026 год
	2028год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	Показатели качества воды

	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год


	ед./км
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	3.1. Протяженность водопроводной сети
	км
	26,2

	26,2
	26,2
	26,2

	Показатели эффективности использования ресурсов

	4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть                


	%
	28,04
	28,04
	28,04
	28,04

	5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть


	кВт*ч/куб.м
	2,6
	2,6
	2,4
	2,2

	6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды


	кВт*ч/куб.м
	2,6
	2,6
	2,4
	2,2
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